**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **jedn** | **Ilość** | **Cena jedn. wartość w zł** | **wartość w zł** |
| 1 | Rozebranie obróbek blacharskich , kominów, murów z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 5 |  |  |
| 2 | Rozebranie dachu papa na lepiku wraz z wymianą legarów | m2 | 64 |  |  |
| 3 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty40\* 0,15\*1,05 impregnowane  | m3 | 0,9 |  |  |
| 4 |  Krokwie 6\*14\*4 co 0,80m | szt | 20 |  |  |
| 5 | Pokrycie dachu blachówką trapezową 0,5mm wraz z izolacją przeciwwilgociową ,  | m2 | 64 |  |  |
| 6 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z PCV | mb | 16 |  |  |
| 7 | Rury spustowe PCV o śr. 10 cm | mb | 2,5 |  |  |
| 8 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną  | m2 | 110 |  |  |
| 9 | Wykonanie podbitki drewnianej zaimpregnowanej  | m2 | 4,8 |  |  |
| 10 | Skucie posadzek na gł. 15 cm  | m3 | 19,2 |  |  |
| 11 | Wylanie nowej posadzki na gładko | m3 | 19,2 |  |  |
| 12 | Skucie tynków  | m2 | 15 |  |  |
| 13 | Wykonanie nowych tynków cementowych III kat. na ścianach  | m2 | 135 |  |  |
| 14 | Wykucie i zamurowanie otworów drzwiowych do 2 m2 | szt | 3 |  |  |
| 15 | Malowanie ścian farba akrylową  | m2 |  |  |  |
| 16 | Wykonanie izolacji fundamentu  | m2 | 16 |  |  |
| 17 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach | mb | 50 |  |  |
| 18 | Oprawy oświetleniowe montowane na kołki  | szt | 7 |  |  |
| 19 | Montaż gniazdek podtynkowych  | szt | 10 |  |  |
| 20 | Doprowadzenie kabla siłowego 5\*16 mm | mb | 60 |  |  |
| 21 | Malowanie ścian farbą emulsyjną  | m2 | 135 |  |  |
| 22 | Wstawienie drzwi alu do sprężarkowni 2,05\*1,0 w świetle | Szt. | 1 |  |  |
| 23 | Wstawienie drzwi alu do sprężarkowni 2,05\*1,0 w świetle | Szt.3 | 3 |  |  |
| 24 | Zamurowanie naświetli nad drzwiami wejściowymi bloczkiem  | m3 | 1,0  |  |  |
| 25 | Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szer. w rozw, do 25 cm  | m2 | 6 |  |  |
| 26 | Wykonanie obróbki wywiewki wentylacyjnej  | Szt.  | 1 |  |  |
| 27 | Wykucie rozebranie ścian , otworów drzwiowych  | m3 | 1,23 |  |  |
| 28 | Gruntowanie ścian powierzchni pionowych  | m2 | 135 |  |  |
| 29 | Posadzki jednobarwne , terakota  | m2 | 32 |  |  |