**P r z e d m i a r r o b ó t**

## **"Przebudowa nawierzchni drogowej przy SP ZOZ w Augustowie”**

## Rodzaj robót Roboty inwestycyjne

## Branża Branża drogowa

## Lokalizacja SP ZOZ w Augustowie ul. Szpitalna 12 16-300 Augustów

## Inwestor SP ZOZ w Augustowie

## Przedmiar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Opis robót | jm | Ilość |
| 1 | Rozebranie krawężników betonowych o wym., 15x30 cm , na podsypce betonowej | mb | 363 |
| 2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 45 |
| 3 | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - średnio 100 kg/m2 na 30% powierzchni jezdni | m2 | 658 |
| 4 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm z | m2 | 2500 |
| 5 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 2500 |
| 6 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 363 |
|   |  |  |  |