**Załącznik nr 2**

**Zadanie nr 8**

**Stół zabiegowy do gabinetów zabiegowych - 3 sztuki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane parametry i funkcje** | **Wartości wymagane** | **Wartości oferowane** |
| 1. | Stół fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK |  |
|  | **Blat** | TAK |  |
| 2. | 5 – segmentowy – standard ( segmenty : głowy, pleców, miednicy, 2 – częściowe podnóżki ) | TAK |  |
| 3. | Przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
| 4. | Całkowita szerokość : z szynami bocznymi : 540 mm | TAK |  |
| 5. | „Okno” do zdjęć RTG : 420 mm | TAK |  |
| 6. | Długość blatu : 5 częściowy 1980 mm | TAK |  |
| 7. | Konstrukcja stołu : wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8. | Podstawa stołu : w kształcie litery C, mobilna, 4 duże koła, blokada | TAK |  |
| 9. | Kierunkowa, centralny hamulec | TAK |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie : min 180 kg | TAK |  |
|  | **Dostępne regulacje :** | TAK |  |
| 11. | Regulacja wysokości blatu : hydrauliczna/ pompa nożna 700 – 1000 mm | TAK |  |
| 12. | Segment plecowy : mechaniczna/ przekładnia korbowa – 400 - + 800 | TAK |  |
| 13. | Przechyły boczne : mechaniczna/ przekładnia korbowa 200 | TAK |  |
| 14. | Trendelenburg : mechaniczna/ sprężyna gazowa 300 | TAK |  |
| 15. | Anty - Trendelenburg : mechaniczna/ sprężyna gazowa 300 | TAK |  |
| 16. | Podgłówek : mechaniczna manualna ( opcjonalnie wspomagana wytrzymałym systemem ciernym ) – 900 - + 250 | TAK |  |
| 17. | Segment nóg ( podnóżki ) : - 2 częściowe : pochylenie – mechaniczna + sprężyna gazowa – 900 - + 300, odwiedzenie : mechaniczna/manualna 00 – 900, , 4 częściowe pochylenie : mechaniczna manualna - 90 | TAK |  |
|  | **Wyposażenie standardowe :** |  |  |
| 18. | Zestaw materacy odejmowalnych | TAK |  |
| 19. | Szyny boczne | TAK |  |
| 20. | Uchwyt kasety RTG | TAK |  |
| 21. | Gople ginekologiczne | TAK |  |
| 22. | Podpórka ręki | TAK |  |
| 23. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |