**Załącznik nr 2**

**Zadanie nr 36**

**Wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych i kręgosłupa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa, fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji | Tak |  |
|  | Dysze do masażu wirowego min 12 szt | Tak/podać |  |
|  | 2 strefy masażu | Tak |  |
|  | dysze do hydromasażu wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | system dysz posiadający funkcję przepłukiwania | Tak |  |
|  | Prosty w obsłudze panel sterowania | Tak |  |
|  | Elektroniczna kontrola przebiegu masażu | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu terapii 1-599 min | Tak |  |
|  | stopień do wanny | Tak |  |
|  | anatomicznie wyprofilowane siedzisko | Tak |  |
|  | pojemność użytkowa Poziom I -75l +/- 5%  Poziom II -145 l +/- 5% | Tak/podać |  |
|  | czas napełniania: max 2 min | Tak/podać |  |
|  | czas wypuszczania wody: max 3,5 min | Tak/podać |  |
|  | waga 75 kg +/- 5% | Tak |  |
|  | wymiary dł. x szer. z wys.: 116 x 68 x 95 mm +/- 5% | Tak/podać |  |
|  | zasilanie 230V 50 Hz | Tak |  |
|  | Pobór mocy max 1,5kW | Tak |  |
|  | Pompa do hydroterapii wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy | Tak |  |