**Lampa obrotowa sufitowa bezcieniowa do gabinetów zabiegowych – 3 sztuki**

**Załącznik nr 2**

**Zadanie nr 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela Techniczna – lampa zabiegowa sufitowa | | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. 1. | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |
| 1. 2. | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |
| 1. 4 | Średnica kopuły do 30 cm. | TAK |  |
|  | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny | TAK |  |
| 1. 5 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK |  |
| 1. 6 | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |
| 1. 7 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK |  |
| 1. 8 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia w zakresie 50-100% | TAK |  |
| 1. 9 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |
| 1. 10 | Ilość źródeł światła - 18 (tylko białe diody LED) | TAK |  |
| 1. 11 | Wgłębność oświetlenie L1+L2: 130 cm | TAK |  |
| 1. 12 | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK |  |
| 1. 13 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK |  |
| 1. 15 | Pobór mocy – 19 W | TAK |  |
| 1. 16 | Waga do 35 kg | TAK |  |
| 1. 17 | Żywotność źródła światła 50.000 godz. | TAK |  |
| 1. 18 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiący | TAK |  |