**Montaż drzwi wykonany ma być przy pomocy materiałów posiadających 60 minutową odporność ogniową i 120 wraz ze stosownym atestem. Drzwi powinny posiadać samozamykacz zewnętrzny.**

Gwarancja na wykonane prace i na drzwi winna wynosić co najmniej 2 lata.

Z uwagi na duży ruch chorych i odwiedzających prace winny być prowadzone w okresie uzgodnionym z Zamawiającym .

Jest

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Parter**  | 105 | 67 | X |  | 3 | Okno EI-60 rozwierno-uchylne |

Winno być

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Parter**  | 105 | 67 | X |  | 3 | Okno EI-60 rozwierne techniczne  |

Jest

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 115 | 206 |  | X | 1 | Jednoskrzydłowe EI-60+SM z elektrotrzymaczem drzwiowym zintegrowanym z systemem instalacji p.poż. |

winno byc

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 115 | 206 |  | X | 1 | Jednoskrzydłowe pełne EI-60+SM z elektrotrzymaczem drzwiowym zintegrowanym z systemem instalacji p.poż. |

 jest

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I piętro**  | 91 | 198 | X |  | 3 | Jednoskrzydłowe EI-120 rozwierno-uchylne |

winno być

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I piętro**  | 91 | 198 | X |  | 3 | Jednoskrzydłowe stalowe EI-120 rozwierno-uchylne |

 Jest

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | **II piętro**  | 90 | 206 |  | X | 1 | Jednoskrzydłowe EI-60 + SM |

winno byc

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | **II piętro**  | 90 | 206 |  | X | 1 | Jednoskrzydłowe stalowe pełne EI-60 + SM |

Jest

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II piętro**  | 4,81 | 1,97 | X |  | 1 | Okno - EI 120 rozwierno-uchylne  |

winno byc

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II piętro**  | 4,81 | 1,97 | X |  | 1 | Okno - EI 120 rozwierne- techniczne  |