**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NA STOLARKĘ Z PROFILI PCV I ALUMINIOWYCH** Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 44220000-8 Stolarka budowlana  
 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej   
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej   
**Wrzesień 2019 roku**

2 Spis zawartości opracowania:  
 1. CZEŚĆ OGÓLNA .............................................................................................. 3  
 1.1. Przedmiot ST…………...……………………….. ..................................... 3   
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej …………………………… 3   
1.3. Uczestnicy procesu remontowego ..........................................................….. 3   
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................. 3   
1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych ….... 5  
1.6. Odbiór robót i podstawy płatności………………………...……………… 5   
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ………….……….…… 6   
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy ………………..………………………… 7  
 2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 7   
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT …………………………………….……….. 8  
 3.1 Badania w czasie wykonywania robót …………………………………….. 8   
3.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC ……..… 8   
4. PRZEPISY ZWIĄZANE ….…………………………………………………… 8  
 5. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ….……………………….. 9  
 3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 1.1. Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej w:   
1. Budynku Prosektorium SP ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12 ,   
 **1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych** Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy obowiązujące na równi z pozostałymi dokumentami przetargowymi.   
1.3. Uczestnicy procesu remontowego  
 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie , ul. Szpitalna 12   
 2. Zarządzający realizacją umowy:  
 3. Wykonawca: Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.   
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Przed przystąpieniem do przetargu Oferenci mają możliwość dokonania wizji lokalnych na obiektach oraz sprawdzenia specyfikacji technicznych i przedmiaru robót w celu uniknięcia ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a opisem.   
Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z uwagami Zarządzającego realizacją umowy. Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Sposoby mocowania stolarki otworowej. Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:   
1. naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i posiadają kąty proste;  
 2. uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą);   
3. okapniki są prawidłowo przykręcone;   
 4. szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone;   
5. okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.  
 Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, żeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. W tym celu w budynkach z już istniejącymi węgarkami należy je ewentualnie poprawić.   
Wykonawca robót jest zobowiązany w szczególności do:  
 − naprawy urządzeń i obiektów nie objętych dokumentacją, a uszkodzonych w trakcie realizacji robót;   
− zapewnienia dozoru mienia na czas robót;  
 − zabezpieczenie warunków bhp i ppoż.;  
 − pokrycia ewentualnych kosztów przyjęcia i utylizacji odpadów;  
 − wykonania zaleceń komisji odbiorowej bez dodatkowego wynagrodzenia.   
Wymagania dotyczące stolarki otworowej określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-EN ISO 6946:2008. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-B-02151-03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.   
Produkty przemysłowe: użyte produkty będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty użytych materiałów, o jakich mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.  
 Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadawalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   
 Sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Użyty sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   
Transport określa norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć i szyb, jak również malarskiego wykończenia.  
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie może one kolidować z organizacją ruchu. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami i drzwiami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%.   
Obmiar robót: jednostką obmiarową dla stolarki okiennej jest m2 (metr kwadratowy). Pomocniczymi jednostkami obmiarowymi są: dla okien – 1 szt. (sztuka), dla podokienników (parapetów) –1 mb (metr bieżący).   
1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych Z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy jest wymiana stolarki w czynnych obiektach obiekcie użyteczności publicznej należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne zabezpieczenie miejsca prac tj. bezpieczne przeprowadzanie operacji: transportu elementów budowlanych oraz ich rozładunku i załadunku na pojazdy. W czasie trwania robót, wykonawca utrzyma teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz w należytym porządku (w tym także ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiałów). Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający użytkowanie obiektu. Wykonawca będzie składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usuwać z terenu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zarządzającemu realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub z winy osób trzecich pracujących na jego rachunek.   
1.6. Odbiór robót i podstawy płatności   
Odbioru wykonania osadzenia stolarki otworowej dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem ościeży.   
Odbiory częściowe na roboty podlegające kolejnym etapom odbioru dokonywane przez Zarządzającego realizacją umowy przy udziale Wykonawcy. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi wnioskami.   
6 Odbiór końcowy robót: całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi zgodnie z zapisami w umowie, stanowiącej załącznik do SIWZ.  
 Odbiór pogwarancyjny: protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego. Teren budowy: w terminie określonym w warunkach szczegółowych umowy i w wyniku ustaleń roboczych Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia budynku, w których przewidziano wymianę stolarki.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za oznakowanie prowadzonych robót i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wynikającego z prowadzenia robót, przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przepisów ochrony środowiska. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi warunkami technicznymi i polskimi normami. Wszelkie konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem w/w przepisów obciążają Wykonawcę.  
 Dokumenty: Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prowadzenia prac. Do dokumentów związanych z prowadzeniem robót zalicza, się oprócz w/w: protokół przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję związaną z prowadzeniem prac.  
 Zasady płatności za wykonanie robót określa się w umowie.   
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie:   
• utrzymywać teren robót w należytym porządku, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz unikać uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;   
• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację magazynów i składowisk, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.   
 1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej. 2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT  
Podane wymiary służą do celów ofertowych. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia powinien dokonać dokładnych pomiarów wszystkich wymienianych okien i drzwi.   
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki:   
1. dokonanie pomiarów w celu uściślenia wymiarów stolarki planowanej do wymiany,  
 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac,  
3. dostawa i montaż nowej stolarki,   
4. zdjęcie skrzydeł okiennych/drzwiowych i demontaż ościeżnic,   
5. przygotowanie otworów do montażu nowych okien/drzwi,  
 6. założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta stolarki, obsadzenie w otworze samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami,   
7. dokonanie dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzenie kołków mocujących – kotew,  
 8. uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem,   
9. montaż zamków i klamek,   
10. wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej obróbki ościeży (uzupełnienie ościeży po usunięciu starej stolarki): przyklejenie płyt styropianowych, przyklejenie siatki, wykonanie cienkowarstwowych tynków i malowania,   
11. wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót   
12. wywiezienie i zutylizowanie materiałów z rozbiórki;   
13. sprzątanie terenu robót. oraz dodatkowo w Filii KSS w Otwocku (załącznik nr 1A) należy wykonać: 14. rozbiórkę parapetów zewnętrznych;   
15. wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne z zaprawy cementowej   
16. dostawę i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.  
 3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
3.1. Badania w czasie wykonywania robót Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w pkt. 4 niniejszej specyfikacji technicznej.  
 Oceniać należy w szczególności:  
 1. jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość wykonania otworów;   
2. prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy);  
 3. zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm na 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę;  
 4. prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów);  
 5. prawidłowość szklenia;   
6. estetykę wykonania.   
3.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej   
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia szyb, powłok profili, uszczelek i okuć.   
4. PRZEPISY ZWIĄZANE   
1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja,   
2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne,   
3. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania,   
4. PN-EN 12207:2017-01Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja,   
5. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja,  
 6. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja,   
7. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania,   
8. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,   
9. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania,   
10. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania,   
11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,   
12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia,  
13. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań (według tej normy powinny być badane urządzenia do przepływu powietrza zintegrowane z oknem),   
14. PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”,   
15. PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”,   
16. Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.   
5. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW   
 1. zaprawa cementowo-wapienna kg  
 2. gips budowlany szpachlowy kg  
 3. farba olejna l  
 4. zaprawa klejowa kg  
 5. farba emulsyjna l  
 6. pianka montażowa szt.  
 7. silikon szt.  
 8. kotwy, kołki rozporowe szt.  
 9. elementy do montażu okien szt.  
 10. folia polietylenowa budowlana osłonowa m   
11. tektura falista m   
12. parapety zewnętrzne mb   
13. ościeżnice okna PVC m 2   
14. ościeżnice drzwi PVC m 2  
 15. ościeżnice i drzwi z profilu aluminiowego m 2

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Kod CPV 45421125-6 –instalowanie okien z tworzyw sztucznych**

**Wymiana okien w budynku Prosektorium .**

Załącznik Nr 5 do SIWZ

**1. Wstęp**

**1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej budynku Prosektorium .

**1.2. Zakres stosowania SST.**

SST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i

kontroli jakości robót i jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu robót, o

których mowa w pkt. 1.1.

**1.3. Zakres robót objętych SST.**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wymianą stolarki okiennej wg przedmiaru robót, a także roboty nie wymienione w

przedmiarze robót lecz bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione

podczas realizacji zadania i niezbędne do jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania.

Powyższe należy uwzględnić w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty.

**1.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa robót:**

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową,

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacjach, a o ich wykryciu

winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

- Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót należy do Wykonawcy przez okres trwania prac do

czasu ich zakończenia i ostatecznego odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej i prywatnej, w przypadku ww. uszkodzenia lub zniszczenia – Wykonawca na swój

koszt naprawi je lub odtworzy.

- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty

dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie

zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity

Dziennik Ustaw 2006 nr 156 poz.1118 oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. O

wyrobach budowlanych.

- Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w szczególności ma zadbać o to , aby pracownicy nie

wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a także aby posiadali odpowiednią odzież

ochronną. Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek stosowania się do przepisów

zawartych w ustawie z dnia 27 kwiecień 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

**2. Materiały i urządzenia.**

**2.1. Stolarka okienna.**

**Wymagania dla zamawianej stolarki okiennej**:

Okna z PCV – podziały i wymiary wg. załączonych schematów,

- uchylno – rozwieralne,

- profil musi posiadać minimum 5 – cio komorowy i wzmocnienia stalowe ocynkowane o

przekroju zamkniętym i odpowiedniej nośności,

- rama okienna w kolorze białym, minimalna szerokość ramy 60 mm,

- profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram

okiennych, tak aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia.

Szpros międzyszybowy biały.

Uszczelki okienne – wykonane ze specjalnego nie starzejącego się i zachowującego kształt

materiału.

Okucia okienne:

- okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie (powłoka chromowana srebrna),

zastosowane również w kwaterach tylko uchylnych,

- skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno - rozwieralnej,

- blokada niewłaściwej obsługi okna, uniemożliwiająca włączenie jednocześnie dwóch

funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej,

- możliwość regulacji płaszczyzny kwatery w stosunku do płaszczyzny futryny,

-okna nr 3 wyposażone w elektryczny mechanizm otwierania okien,

Szkło okienne:

- szyba zespolona, o Ukmax = 1,1 W/m2K .

Parapety zewnętrzne:

- wykonane z blachy powlekanej, o szerokości min 30 cm

- zakończenia parapetów ogranicznikami z tworzywa sztucznego.

**2.2. Sprzęt**

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do

wykonania przedmiotu zamówienia, zaakceptowanego przez Inżyniera .

**3. Transport**

Każda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

należy przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę

możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone przy użyciu dowolnego środka transportu

zaakceptowanego przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

przesunięciami lub utratą stateczności.

**4. Wykonanie robót**

**4.1. Przygotowanie ościeży.**

4.1.1. Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma

przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

4.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z

wymaganiami podanymi przez producenta.

4.1.3. Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.

**4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki**

4.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć

listwą.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie

więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie

szczeliny między ościeżem a ościenicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do

tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzoną stolarkę po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

4.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i

odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać

substancji szkodliwych dla zdrowia.

**5. Kontrola jakości**

5.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

5.2. Ocena jakości powinna obejmować:

– sprawdzenie zgodności wymiarów,

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

**6. Odbiór robót**

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w

punkcie 4.

**7. Przepisy związane**

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.