Załącznik nr 2	

Zadanie nr 1
Dostawa wyposażenia Poradni rehabilitacyjnej SPZOZ w Augustowie

L.p.	Nazwa Produktu	Ilość	Wartość brutto	Numer katalogowy	

1	Magnetostymulacja  +aplikatory
Classic Sterownik JPS Zawartość pakietu
1 x Adapter do aplikatorów do magnetostymulacji .  Family.  Classic Delux Clinic
1 x Sterownik do magnetostymulacji JPS Classic
1 x Aplikatory pola magnetycznego do aparatów . Classic Delux Clinic Aplikatory do aparatów  Clinic i Delux -1099 aplikator pierścieniowy - Ø30 cm
1 x Aplikator pola magnetycznego mata 3S . Classic Delux Clinic Aplikator pola magnetycznego mata do sterownika 
Family-aplikator duży F 3S
1 x Aplikator pola magnetycznego - Poduszka - aplikator mały .  Classic Delux Clinic Aplikator pola magnetycznego mały do sterownika Family-aplikator mały F 3S	

1,00			

2	Aparat do magnetoterapii ze stolikiem na solenoidy + leżanka
Aparat do magnetoterapii – sterownik( ekran dotykowy 4,3 cala, 2 zabiegi jednocześnie przy tych samych parametrach), aplikatory AS-600K, AS-315N, leżanka L-6, Stolik na którym można umieścić aplikator AS-315N.	

1,00	

3	 Sprzęt do zabiegów w pozycji siedzącej
Pole magnetyczne niskiej częstotliwości- STEROWNIK; duży (4,3’’) kolorowy ekran dotykowy
+
Podnośnik do aplikatora AS-600K, umożliwia ruch aplikatora w pionie
+
Aplikator AS-600K aplikator szpulowy o średnicy 600mm;	

1,00			
4	Lampa statywowa Sollux z wmontowanym minutnikiem
Lampa sollux statywowa, moc promiennika IR 375 W.	1,00			

L.p.	Nazwa Produktu	Ilość	Wartość brutto	

5	Lampa do naświetleń światłem widzialnym, ultrafioletowym lub podczerwonym
Lampa do terapii światłem spolaryzowanym, Moc żarówki 20 W, ze statywem	
1,00		

6	Aparat do elektroterapii
Dwukanałowy aparat do elektroterapii prądami: diadynamicznymi, interferencyjnymi, impulsowymi średniej częstotliwości (prostokąt, trójkąt, sinus, trapez), tonolizy, TENS, HV, Kotza, Traeberta, faradycznymi, neofaradycznymi, galwanicznymi; programy gotowe (ponad 100); programy obsługi (50); sekwencja prądów diadynamicznych; szeroko regulowana elektrogimnastyka; przyjazny program elektrodiagnostyki (do krzywej I/t); niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale	

3,00		

7	Aparat do terapii podciśnieniowej kompatybilny z elektroterapią

Aparat do masażu podciśnieniowego kompatybilny z elektroterapią WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
kable do podłączenia elektrostymulatora (2 szt.) przewody podciśnieniowe (4 szt.)
ssawki Ø 60 mm (4 szt.)
wkładki wiskozowe Ø 60 mm (8 szt.)
łącznik przewodów podciśnieniowych (2 szt.)
Praca w pięciu trybach – ciągłym, pulsacyjnym, pulsacyjnym zmiennym, synchronizowanym z prądem oraz pulsacyjnym ze zwiększonym podciśnieniem dolnym.
Dwa obwody niezależnie załączane (łatwa praca w trybie jednoobwodowym)
Samouszczelniające się ssawki, możliwość regulacji podciśnienia, kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu, sygnalizacja napełniania zbiornika, dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika, niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii.
częstotliwość pulsacji fali podciśnieniowej:
6, 12, 20, 40, 60 imp/min
Podciśnienie: maks 500 mbar/hPa
zakres regulacji podciśnienia:100 - 500 mbar, krok 40 mbar	

1,00		

8	Aparat do elektroterapii i elektrostymulacji
Aparat do elektroterapii dwukanałowy 
Aparat do elektroterapii  przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów leczniczych:
•	bipolarnymi (dwukierunkowymi) i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami niskiej częstotliwości
•	bipolarnymi (dwukierunkowymi) prądami średniej częstotliwości i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami średniej częstotliwości modulowanymi przebiegami niskiej częstotliwości
 dysponuje dwoma w pełni niezależnymi kanałami elektroterapii z możliwością sprzężenia w celu wykonywania zabiegów czteroelektrodowych. Obwody wyjściowe mogą pracować w dwóch trybach: stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego. Ten drugi znajduje zastosowanie przy technikach niestacjonarnych oraz kombinowanych.

Aparat posiada wbudowaną bazę gotowych procedur terapeutycznych, istnieje także możliwość tworzenia przez użytkownika własnych programów zabiegowych.
Urządzenie oferuje zupełnie nowe możliwości: aplikację mikroprądów, prądów unipolarnych falujących oraz specjalnie opracowanych prądów TENS do terapii porażeń spastycznych.
Specjalnie zaprojektowane graficzne menu sprawia, że obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyjna.
Z myślą o pacjencie do aparatu przewidziano wyłącznik pacjenta, który może być użyty w przypadku wystąpienia dyskomfortu podczas wykonywania zabiegów.
Umożliwia wykonywanie półautomatycznej elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego.
ELEKTROTERAPIA – prądy
•	interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF))
•	TENS – (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst)
•	TENS do terapii porażeń spastycznych
•	Kotz’a/rosyjska stymulacja
•	tonoliza
•	diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
•	impulsowe (prostokątny, trójkątny)
•	impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny
•	unipolarne falujące
•	galwaniczne
•	mikroprądy
ELEKTRODIAGNOSTYKA
•	elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
•	automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji
TRYB MANUALNY
•	pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników
PROGRAMY ZABIEGOWE
•	uproszczenie obsługi aparatu
•	jednostki chorobowe wybierane po nazwie
•	59 wbudowanych programów zabiegowych
•	50 programów do ustawienia dla użytkownika
•	20 programów ulubionych
•	nadawanie własnych nazw programom
SEKWENCJE ZABIEGOWE
•	uproszczona obsługa aparatu
•	30 wbudowanych sekwencji zabiegowych
ERGONOMIA
•	dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
•	tryb pracy: programowy/manualny
•	duży, czytelny wyświetlacz
•	obsługa w trybie graficznym
•	baza wbudowanych programów zabiegowych
•	wybór jednostek chorobowych po nazwie
•	zegar zabiegowy
•	test elektrod
•	statystyki przeprowadzanych zabiegów
•	regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
KONSTRUKCJA
•	duży wyświetlacz graficzny
•	nowoczesne wzornictwo
•	trwała i niezawodna klawiatura
•	praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)
•	pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
•	możliwość generowania prądów jednokierunkowych (unipolarnych) w trybie przerywanym
•	autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
PARAMETRY TECHNICZNE
•	sterownik – maksymalne natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC):
•	interferencyjne, Kotz’a, unipolarne falujące: 100 mA
•	TENS: 140 mA
•	diadynamiczne, impulsowe: 60 mA
•	galwaniczne: 40 mA
•	tonoliza: 100 mA
•	mikroprądy: 1000 µA
•	maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140 V
•	zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50 Hz, 50 W, 70 VA
•	masa: maks. 6 kg
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
•	przewód sieciowy
•	kable pacjenta (2 szt.)
•	elektrody do elektroterapii
6×6 cm (4 szt.); 7,5×9 cm (2 szt.)
•	pokrowce wiskozowe do el. 6x6cm (8 szt.); 7,5×9 cm (4 szt.)
•	pasy rzepowe 40x10cm (2 szt); 100×10 cm (2 szt.)
•	bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V (2 szt.)
•	instrukcja użytkowania (1 szt.)

1,00	

	

9	Aparat do laseroterapii ze skanerem i sondą 
 + skaner R + IR 100 mW+450 mW
Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej - sterownik; Urządzenie współpracuje z sondami punktowymi oraz aplikatorami:
+ Aplikator skanujący do laseroterapii typ PM2-SK2 R + IR 100/450 mW.
+ Sonda IR 400 mW/808 nm.
Urządzenie współpracuje z punktowymi i skanującymi aplikatorami laserowymi.
Dwa typy sond punktowych, aplikator prysznicowy oraz skaner laserowy. Dla wszystkich aplikatorów wybór trybu pracy ciągły lub impulsowy. Regulacja mocy promieniowanej wiązki laserowej w czterech krokach dla sond punktowych i dwóch dla skanera i sondy prysznicowej.
Sterownik umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch sond punktowych i jednego aplikatora skanującego lub prysznicowego.

1,00	

	

10	Szyna CPM do pasywnej mobilizacji stawów ( staw biodrowy i kolanowy )
Artromot K1 comfort z Focus Plus
zmotoryzowana szyna CPM do stawów kończyny dolnej( kolanowy, biodrowy ) z elektrostymulatorem NMES TENS HV IF	
2,00		

11	Fotel do ćwiczeń oporowych kkg i kkd FRD dwugłowicowy
FRT/B
Fotel do ćwiczeń kończyn dolnych, górnych i stawu barkowego wyposażony w dwie głowice i pasy do stabilizacji.	
1,00	

12	
Materac rehabilitacyjny składany 3-częściowy 195x85x5
Materac 3-częściowy, składany, z uchwytami, wymiary: 195x85x5cm, kolor tapicerki do uzgodnienia.	
4,00	

L.p.	Nazwa Produktu	Ilość	Wartość brutto	

13	Rower treningowy 
Rowerek
Nowoczesny rower magnetyczny
-system hamowania magnetycznego z 30 stopniową regulacją oporu
- nowoczesny komputer treningowy z 5,5 calowym wyświetlaczem HR wheel
-Wyświetlane informacje :puls,spalone kalorie, czas, dystans, rpm, opór, watt, profil ćwiczenia, prędkość	

1,00	

	
14	Orbitrek – trenażer eliptyczny 
klasa HA
maksymalne obciążenie wagowe: 150kg
przełożenie: 1:9
rozstaw podstaw na stopy: 100mm
długość kroku: 500mm
wysokość elipsy: 150mm
system hamowania: indukcyjny
system koła zamachowego: 22kg
system napędowy: tarcza napędowa/pas z żebrowanie wzdłużnym
wymiary po rozłożeniu:
długość: 214cm
szerokość: 93cm
wysokość: 170cm
zakres mocy: 25-400W (w 5-watowych stopniach)
zasilanie sieciowe: 230V
dostępne języki w menu: DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT
dodatkowy pałąk/uchwyt
możliwość rozłożenia
stabilna stopa plastikowa do stąpania
wskaźnik osobistych stref tętna (w zależności od zmiany tętna wyświetlacz zmienia kolor)
Komputer treningowy:
dowolnie skalowane programy wydajnościowe
indywidualne programy sterowane tętnem
indywidualne programy wydajnościowe
IPN - test zintegrowane liczba programów treningowych: 10 (możliwość rozszerzenia)
moc w watach
odporna na pot klawiatura foliowa
pamięć użytkowników: 4+gość
pomiar czasu
odcinek treningowy
odcinek całkowity
kadencja (częstotliwość stawianych kroków)
czujniki tętna w uchwytach
pas na klatkę piersiową do pomiaru tętna
pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności
programy treningowe sterowane tętnem:
2 programy zainstalowane fabrycznie
kolejne można skonfigurować dowolnie
ręczne sterowanie obciążeniem
sterowanie parametrami
wartości średnie na koniec treningu
kolorowy wyświetlacz: TFT 155x86mm
zużycie energii
interfejs do mediów zewnętrznych 	1,00		

15	Osprzęt do  UGUL 
1. Podwieszka stóp 7,6x61 cm KC-11	- 6
2. Podwieszka pod miednicę 73x23 cm KC-08	- 4
3. Podwieszka pod głowę 15x33 cm KC-10	- 1
4. Podwieszka przedramion, podudzi KC-06	- 4
5. Podwieszka dwustawowa KC-12	- 4
6. Esiki	- 8
7. Karabińczyk	- 8
8. Bloczek do linek	- 5
9. Linka dł. 1,6 m KC-01	- 8
10.Linka długość 5 m	- 1
11.Linka z dwoma bloczkami 2,45 m KC-03	- 1
12.Linka długość 3,75 m KC-05	-1	

4,00		

16	System Redcor – Therapy Master ( system podwieszeń do sufitu )
Aparat Trainer
Aparat AXIS
Uchwyty do rąk 1para
Uchwyty PowerGrip 1para
Wąskie podwieszki x 2 szt.
Szeroka podwieszka x 1 szt.
Podwieszka dzielona x 1 szt.
Poduszka sensomotoryczna x 2 szt.
Linka, czerwona, 60 cm x 1 para
Linka elastyczna czarna, 60cm 2x
Linka elastyczna czerwona, 60cm 2x
Konstrukcja sufitowa do aparatów pozwala na wykonywanie ćwiczeń w podwieszeniu. Składa się z dwóch rurek aluminiowych do przesuwania aparatu.	

2,00		

17	Sprzęt do ćwiczeń ręki ze stolikiem
Stół wielofunkcyjny do manualnych  ćwiczeń siłowych ręki, składający się z 4 niezależnych stanowisk (każde stanowisko zawiera po 3 urządzenia) i kolumny oporowej z 4 stosami ciężarków.
ćwiczenie zginania palców ręki,
ćwiczenie chwytu cylindrycznego ręki,
ćwiczenie przeciwstawiania kciuka w stosunku do II-V palca ręki,
ćwiczenie chwytu szczypcowego palców ręki (stanowisko nr 4),
przyciąganie uchwytów o różnym kształcie do siebie,
podciąganie uchwytów o różnym kształcie do góry,
ćwiczenie zginania palców ręki w opozycji do kciuka,
ćwiczenie zginania dłoniowego i grzbietowego nadgarstka,
ćwiczenie chwytu wielopalcowego, tzw. kula,
ćwiczenie prostowania palców,
ćwiczenie pronacji i supinacji przedramienia,
ćwiczenie zginania dołokciowego i dopromieniowego nadgarstka.	

2,00		
18	
Drobny sprzęt rehabilitacyjny ( kliny, wałki, półwałki )	1,00		
19	
Lustro z podziałką do zamontowania na ścianie	1,00		

L.p.	Nazwa Produktu	Ilość	Wartość brutto	

20	Stół rehabilitacyjny elektryczny
trzyczęściowy stacjonarny stół rehabilitacyjny, z elektryczną regulacją wysokości w zakresie
60-88 cm oraz systemem jezdnym - unoszone koła jezdne	
4,00		

21	Komora do suchych kąpieli z CO2 + butle
Aparat do suchych kąpieli w CO2 i kąpieli suchych kwasowęglowych. Leczenie nadciśnienia i problemów związanych z krążeniem obwodowym np. stopa cukrzycowa.
•zautomatyzowany przebieg zabiegu zapewnia wysokie skoncentrowanie gazu na obiekcie
•bardzo niskie zużycie czynnika – do 0,4l ciekłego CO2 na zabieg
•kompaktowa konstrukcja umieszczona na leżance (dł. 2150 x szer. 700 x wys. 980 mm) umożliwiająca sprawne, szybkie i higieniczne wykonanie zabiegu przy największej z możliwych skuteczności.	

1,00		
22	Bieżnia+ pas bezprzewodowy do pomiaru pulsu T – 34
Dane techniczne:
Prędkość: 0,8-20 km/godz.
Regulacja stopnia nachylenia: 0-15%
Zasilanie sieciowe: 230V/50Hz
Moc szczytowa: 4,1kW/5,5KM
Moc trwała: 2,2kW/3,0KM
Wymiary:
pas bieżny (dł./sz.) 152/51cm
po rozłożeniu (dł./sz./w.) 189/84/137cm
po złożeniu w pionie (dł./sz./w.) 103/84/168cm
Maks. obciążenie: 135 kg
Klucz bezpieczeństwa
System amortyzacji Biomimetic Vibratec8 (25mm)
Kółka transportowe System EASY ROLLER
Wyrównanie wysokości
Złącze PC Bluetooth
Klawiatura akrylowa
Klasa DIN EN DIN EN 957-1/6, klasa SA
Parametry:
Wyświetlacz dotykowy LED z graficzną prezentacją obciążenia + tablet lub smartfon
Komputer:
całkowita liczba kilometrów
programy sterowane nachyleniem
programy sterowane prędkością
programy sterowane tętnem
program HRC
pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii, pamięć osób
Sterowanie ręczne (count-up / count-down)
Szybkie przyciski kąta nachylenia i prędkości
Dowolnie skalowane programy (z różnymi odmianami)
Puls:
kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz (dostępny opcjonalnie)
sensory dotykowe	1,00		

23	Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej 
Zmotoryzowana szyna ruchowa do ćwiczeń biernych i czynnych stawu barkowego CPM. Na wyposażeniu: siedzisko, pilot sterujący (j.polski), zagłówek i unieruchomienie obojczyków, rozszerzone programy ruchu zgodne z koncepcją PNF.
Praca w pełnym fizjologicznym zakresie ruchu dla stawów kończyny górnej.
Mobilizacja kończyn górnej w obrębie stawów barkowego, łokciowego i promieniowo-nadgarstkowego.
Ergonomiczna i trwała konstrukcja z podstawą jezdną pozwalającą na wygodne transportowanie urządzenia w zależności od potrzeb.
Indywidualny dobór wszystkich parametrów sesji ćwiczeniowej w zależności od wskazań.
Proste i szybkie ustawianie parametrów zabiegowych.
Czytelne i przejrzyste menu w języku polski.
Możliwość działania redresyjnego z kontrolą przyłożonej siły.
Funkcja rozgrzewki „WARM-UP” .
Karty pamięci umożliwiające zapis indywidualnego programu terapii.
Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta.
Statyw jezdny na akcesoria.
Regulacja prędkości ruchu:- min. 1,5?/sec - max. 5,5?/sec
Regulacja czasu trwania sesji:- tak, 0-60 minut lub bez ograniczeń
Funkcja automatycznego zwiększenia zakresu ruchu:- tak
Przerwa po osiągnięciu skrajnych wartości zakresu ruchu:- tak
Funkcja rozgrzewki:- tak
Karta pamięci:
- Mikrochipowa karta na której zapisywane są dane dotyczące parametrów sesji ćwiczeniowej indywidualnego pacjenta. Pozwala na odczytanie ustawień z ostatniej sesji. 	

1,00		

24	 Atlas
Sprzęt do wszechstronnego treningu siłowego wielu grup mięśniowych
Wymiary:174 x 188 x 214 cm
Waga:	310 kg
Stos:	100 kg
Maksymalna waga użytkownika:	100 kg
2 stanowiska - główne z wyciskaniem, prasą do nóg, górnym wyciągiem i uchwytami bocznymi oraz suwnicę na nogi. System łożyskowanych bloczków gwarantujący płynne prowadzenie stalowych linek, które zabezpiecza osłona z tworzywa, a regulacje siedzisk pozwalają na przyjęcie prawidłowej i najwygodniejszej pozycji do ćwiczeń osobom o różnych warunkach fizycznych.
Stalowa konstrukcja, stalowa linka w osłonie, 
Stanowiska: suwnica na nogi, czworogłowy uda, wypychanie ciężaru, wyciąg z góry/z dołu/boczne	
1,00		

25	Stepper
Stepper skrętny Strong z linkami
Ładowność 100 kg, regulowana wysokość, komputer wyświetla różne przydatne informacje, cicha praca.	
1,00		

26	Aparat do ultradźwięków BTL
kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej  podgrzewaną z głowicą ultradźwiękową 5 cm 2( 1 MHz, 3 MHz, zmienne - auto - 1/3 MHz ),
Duży kolorowy ekran dotykowy 4,3”
Identyfikacja i kontrola podłączonych akcesoriów
Gotowe programy  terapeutyczne
Encyklopedia terapii
Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych
Kolorowa encyklopedia z rysunkami anatomicznymi
Opis terapii i ułożenia aplikatorów
Zasilane akumulatorowo (opcja)
Duży, kolorowy ekran dotykowy
Technologia Pola Rotacyjnego 

1,00		

27	Bezobsługowa głowica ultradźwiękowa BTL do sonoterapii aparatami BTL
Głowica bezobsługowa HandsFree SonoTM
Głowica bezobsługowa HandsFree BTL 447 wieloczęstotliwościowa o powierzchni 12 cm2	
1,00		

28	Terapuls
Aparat do diatermii krótkofalowej BTL
BTL-6000 Shortwave 
współpracuje z każdym aplikatorem BTL przeznaczonym do diatermii krótkofalowej
urządzenie posiada gotowe programy terapeutyczne, bazę danych pacjentów oraz encyklopedię terapii 
ma możliwość szybkiego tworzenia oraz zapisywania nawet 100 własnych programów użytkownika
6-przegubowe ramię zapewnia gwarancję swobody ruchu
posiada tryb ciągły i impulsowy (efekt termiczny i atermiczny)
umożliwia jednoczesną terapię dwoma aplikatorami indukcyjnymi
 dodatkowo tryb ręczngo ustawiania parametrów terapii 
Duży, kolorowy ekran, dotykowy
Tryb indukcyjny/kondensatorow 2 kanały indukcyjne 1 kanał kondensatorowy
Moc	Impulsowa 400 W
Ciągła 200 W
Częstotliwość pracy	27,12 MHz
Częstotliwość impulsu	50–1500 Hz
Czas trwania impulsu	50–2000 μs
Zasilanie	230 V / 50 – 60 Hz
Programy użytkownika	100
Programy terapeutyczne - 62 gotowe programy, encyklopedia, Pen pointer (do obsługi ekranu dotykowego) , Przewód zasilający
Podstawowy zestaw akcesoriów do aplikacji kondensatorowych:
2 ramiona,
2 aplikatory kondensatorowe Ø13 cm,
2 kable do aplikatorów kondensatorowych.
Podstawowy zestaw akcesoriów do aplikacji indukcyjnych:
1 ramię,
1 aplikator indukcyjny Ø14 cm z kablem.
Zestaw aplikatorów płaskich:
2 aplikatory płaskie gumowe 12 x 18 cm z kablami,
2 filcowe podkłady do aplikatorów,
2 woreczki do aplikatorów,
4 pary pasów mocujących do aplikatorów (1 para długich, 1 para średnich, 2 pary krótkich).
AKCESORIA
Aplikator kondensatorowy Ø4,2 cm 
Aplikator kondensatorowy Ø8,5 cm 
Aplikator kondensatorowy Ø13 cm 
Aplikator indukcyjny Ø8 cm z kablem
Aplikator indukcyjny Ø14 cm z kablem
Aplikator płaski gumowy 12 x 18 cm z kablem 
Filcowy podkład do aplikatorów płaskich gumowych 12×18 cm 
Woreczek do aplikatorów płaskich gumowych 12×18 cm 
Zestaw 4 par pasów mocujących do aplikatorów (1 para długich, 1 para średnich, 2 pary krótkich)	

1,00		
29	Zegary zabiegowe elektroniczne na 5 stanowisk	2,00		
30	Zegary zabiegowe elektroniczne ( jednostanowiskowe )	10,00		

31	Stoliki zabiegowe
Stolik wyposażony w kółka i pochwyty do łatwego przemieszczania. Kółka jezdne wyposażone są w blokadę.	
6,00		

L.p.	Nazwa Produktu	Ilość	Wartość brutto	

32	Leżanka  zabiegowa drewniana 
Długość: 200 cm
Szerokość: 70 cm
Wysokość: 55 cm lub 65 cm
Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 ° Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
Waga: 34 kg	

1,00		

33	Leżanki zabiegowe zwykłe
Leżanka lekarska. Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo. Leżysko dwuczęściowe tapicerowane 182 x 55 cm. Wysokość 50 cm. Regulacja nachylenia podgłówka w zakresie 0-30 st. Uchwyt na prześcieradło.	
10,00		
34	Ławka ISO trzyosobowa
Ławka ISO 3 miejscowa stelaż i osłony czarne	2,00		
35	Ławka ISO czterosobowa
Ławka ISO 4 miejscowa stelaż i osłony czarne	2,00		

36	Zestaw do pomiarów ( goniometry, cyrkiel Martina )
-Profesjonalny zestaw goniometrów metalowych
- Cyrkiel kabłąkowy MARTINA	
2,00		

37	Schody rehabilitacyjne 
Dwa ciągi schodów oraz podest. Całość zabezpieczona z dwóch stron (od wewnątrz i zewnątrz) poręczami. Poręcze z możliwością regulacji wysokości w zależności od wzrostu pacjenta za pomocą wygodnych w użyciu śrub.	

1,00		

38	Drabinki gimnastyczne
Drabinka gimnastyczna pojedyncza 2,42 x 0,90 m. Komplet okuć w cenie drabinki.	
4,00		

L.p.	Nazwa Produktu	Ilość	Wartość brutto	

39	Minitalus urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego
Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym	
1,00		

40	Platforma do oceny dystrybucji obciążenia Gamma
Platforma dynamograficzna, dwupłytowa  do oceny i treningu równowagi, chodu i czynności dynamicznych na platformie dwupłytowej	
1,00		

Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne.