**Załącznik nr 2**

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zestaw do histeroskopii** | **Wymagania** | **Parametr oferowany** |
| 1. | **Rok produkcji 2015** |  |  |
| 2. | Histeroskop diagnostyczno – operacyjny 3,8 mm, kierunek patrzenia 30º, prost. kanał roboczy 5 fr., odrębne kanały przepływu, dł. Robocza 217 mm | TAK |  |
| 3. | Kosz do mechanicznego mycia i sterylizacji histeroskopu | TAK |  |
| 4. | Światłowód długości 2,3 m, średnica wiązki 2,5 mm | TAK |  |
| 5. | Uchwyt do modułowych małych kleszczyków HySafe z zabezpieczeniem przed przeciążeniem x 2 | TAK |  |
| 6. | Wkład chwytający „aligator” do kleszczyków HySafe, 5 Fr, dł. robocza 340 mm | TAK |  |
| 7. | Wkład biopsyjny łóżeczkowy do kleszczyków HySafe, 5 Fr, dł. robocza 355 mm | TAK |  |
| 8. | Wkład nożyczki „micro” do instrumentu HySafe, sztywne, 5 Fr, dł. robocza 340 mm | TAK |  |
| 9. | Wkład do kleszczyków HySafe, typ ząb myszy, średnica 5 Fr, dł. robocza 425 mm | TAK |  |
| 10. | BipoTrode elektroda bipolarna 5 Charr dł. 360 mm x 2 | TAK |  |
| 11. | Kabel do diatermii | TAK |  |
| **Pompa do histeroskopii** | | | |
| 12. | Pompa do histeroskopii II – kompletna, zakres ciśnień 15 – 150 mm Hg, przepływ regulowany w zakresie 150 – 500 ml/min, w zestawie zestaw węży silikonowych, łączących, kabel sieciowy | TAK |  |
| 13. | Zestaw węży silikonowych wielokrotnego użytku z 2 przebijakami przymocowującymi do pomp do : artroskopii, histeroskopii x 2 | TAK |  |
| **Resektor mono – bipolarny – końcówka prosta** | | | |
| 14. | Optyka histeroskopowa autoklawalna 2,7 mm, 12 stopni długości 300 mm | TAK |  |
| 15. | Element tnący pasywny, otwarta rękojeść, do optyk 2,7 mm 12 stopni, wersja Monopolarna/bipolarna S(a)line do płaszczy o ciagłym przepływie 21 i 24,5 Charr | TAK |  |
| 16. | Zestaw płaszczy wewnętrznych o ciągłym przepływie do obrotowego resektoskopu 21 Charr z automatyczną blokadą, prosty płaszcz i izolacja ceramiczna części dystalnej | TAK |  |
| 17. | Płaszcz zewnętrzny z ciągłym przepływem do rektoskopu obrotowego 21 Fr z automatyczną blokadą kompatybilny z płaszczem wewnętrznym | TAK |  |
| 18. | Obturator z podglądem z podglądem 21 Charr współpracujący z optyką | TAK |  |
| 19. | Wkład roboczy do rektoskopu 21 Fr z portem dla instrumentów pomocniczych do 7 Fr | TAK |  |
| 20. | Nasadka z jednym kanałem prowadzącym do instrumentów | TAK |  |
| 21. | Elektroda koagulująca mono | TAK |  |
| 22. | Elektroda tnąca mono | TAK |  |
| 23. | Elektroda bipolarna, jednorazowa, tnąca, pakowana sterylnie, do optyk o kącie patrzenia 12º, opakowanie 3 sztuki x 2 | TAK |  |
| 24. | Elektroda bipolarna, jednorazowa, wałeczkowa, pakowana sterylnie, do optyk o kącie patrzenia 12º, opakowanie 3 sztuki x 2 | TAK |  |
| 25. | HOOK ELECTRODE | TAK |  |
| 26. | Kabel bipolarny do diatermii | TAK |  |
| 27. | Kabel monopolarny | TAK |  |
| 28. | Światłowód długości 2,3 m, średnica wiązki 2,5 mm | TAK |  |
| 29. | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów | TAK |  |

**Zamawiający wymaga kompatybilności zestawu do histeroskopii z zestawem tor wizyjny.**