|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Wartość brutto |
| 1. | Elektrody do usuwania i modyfikacji tkanek miękkich w obrębie stawów, wyprofilowane pod kątem 900, 700, 500, 350, oraz 300, w tym ze sterowaniem ręcznym, oferujące monitorowanie temperatury płynu stawowego w czasie rzeczywistym, kompatybilne z generatorem plazmowym posiadanym przez Zamawiającego | 30 |  |  |  |